1. M-7024 Jumper setting

1) RS-485 bias를 활성화 하기 위한 jumper가 있음

2) JP2 jumper는 RS-485 bias를 활성/비활성하는데 사용됨

2. 출력 부하 연결. (1.2 참조, 배선을 위한 단자 할당 및 섹션 1.7 참조)

3. RS-485네트워크와 모듈 연결(using the DATA+ and DATA-terminals).

RS-232 to RS-485 변환기 필요

4. 모듈 연결하여 전원 공급(using the +Vs, GND terminals. 1.2참조)

5. 40257 Modbus registers 필요(default 1.9참조)

6. 윈도우 pc : DCON유틸리티 설치하여 데이터 구성 및 읽기 (<http://www.icpdas.com>)

7. modbus API:

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/nmodbus/nModbus_API_Manual_v1.2_en.pdf>